**Příloha č. 18 Pravidel**

###### **Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny**

Ročním objemem pořezu se pro účely této operace myslí objem sortimentů dříví, které provozovna svými pilařskými stroji zpracuje za jeden celý kalendářní rok (počítá se dle posledního uzavřeného roku – žadatel vyplní do tabulky příslušný rok). Vzhledem k požadavku stanovit pořez na vstupu do výroby se sleduje jen prvotní pořez sortimentů dříví.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **řádek** **č.**  | **položka**  | **hodnota**  |
| 1  | prvotní pořez kulatiny za směnu  | m3  |
| 2  | počet směn v provozním dnu  |   |
| 3  | počet provozních dnů v posledním čtvrtletí roku …  |   |
| 4  | prvotní pořez v posledním čtvrtletí roku … (součin řádků č. 1, 2 a 3)  | m3  |
| 5  | prvotní pořez v roce …\*  | m3  |

\* prvotní pořez v roce … = prvotní pořez v posledním čtvrtletí roku … (řádek č. 4) x (počet provozních dnů v roce …/počet provozních dnů v posledním čtvrtletí roku …)